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挖掘铲运和桩工机械司机（土石方挖掘机司机）
[bookmark: _GoBack]第一部分 单项选择题（180道 混合随机）
答题说明：每题仅有一个正确答案，请选择最优选项
1. 挖掘机广泛使用的动力发动机类型为（）
A. 汽油机 B. 柴油机 C. 电动机 D. 燃气机
答案：B
2. 挖掘机主液压系统的动力源是（）
A. 液压马达 B. 液压泵 C. 分配阀 D. 油缸
答案：B
3. 柴油发动机的点火方式为（）
A. 火花塞点火 B. 压燃式点火 C. 电弧点火 D. 脉冲点火
答案：B
4. 挖掘机回转机构的制动形式为（）
A. 行车制动 B. 湿式多片常闭式制动 C. 干式制动 D. 气压制动
答案：B
5. 四冲程柴油机一个完整工作循环，曲轴旋转角度为（）
A. 180° B. 360° C. 720° D. 900°
答案：C
6. 挖掘机行走装置中，用来张紧履带的部件是（）
A. 托带轮 B. 支重轮 C. 导向轮 D. 驱动轮
答案：C
7. 柴油机进气冲程吸入气缸的介质是（）
A. 柴油 B. 可燃混合气 C. 纯空气 D. 机油蒸汽
答案：C
8. 挖掘机液压系统中，负责限制系统最高压力的阀件是（）
A. 换向阀 B. 溢流阀 C. 单向阀 D. 节流阀
答案：B
9. 发动机排量的定义是（）
A. 单缸活塞行程容积 B. 所有气缸工作容积之和 C. 气缸总容积 D. 燃烧室容积
答案：B
10. 挖掘机大臂油缸属于（）执行元件
A. 单作用油缸 B. 双作用油缸 C. 伸缩式油缸 D. 旋转油缸
答案：B
11. 柴油机压缩比的含义是（）
A. 气缸总容积与燃烧室容积之比 B. 工作容积与总容积之比 C. 燃烧室容积与工作容积之比 D. 排气量与进气量之比
答案：A
12. 挖掘机先导系统的工作压力相比主液压系统（）
A. 更高 B. 更低 C. 相等 D. 无固定规律
答案：B
13. 柴油机相比汽油机最核心的优势是（）
A. 转速高 B. 扭矩大、油耗低 C. 噪音小 D. 启动轻便
答案：B
14. 挖掘机液压油滤芯中，精度最高的是（）
A. 吸油滤芯 B. 回油滤芯 C. 先导滤芯 D. 管路滤芯
答案：C
15. 发动机曲柄连杆机构的核心作用是（）
A. 传递动力、转换运动形式 B. 控制进排气 C. 润滑机件 D. 冷却机体
答案：A
16. 挖掘机行走跑偏最常见的液压原因是（）
A. 主泵磨损不均 B. 先导压力过高 C. 液压油温度高 D. 溢流阀卡滞
答案：A
17. 活塞气环的主要功能是（）
A. 刮除缸壁机油 B. 密封气缸、防止漏气 C. 散热降温 D. 减少摩擦
答案：B
18. 挖掘机回转抖动故障多与（）部件故障相关
A. 回转缓冲阀 B. 主溢流阀 C. 行走马达 D. 先导泵
答案：A
19. 活塞油环的核心作用是（）
A. 密封燃气 B. 刮除气缸壁多余机油 C. 传递热量 D. 固定活塞位置
答案：B
20. 挖掘机履带松弛度过大最容易导致（）
A. 履带脱轨 B. 支重轮磨损 C. 驱动轮打滑 D. 导向轮变形
答案：A
21. 发动机飞轮的主要作用是（）
A. 增速提速 B. 储存动能、平稳转速 C. 传递液压动力 D. 减轻震动
答案：B
22. 挖掘机液压系统蓄能器的主要作用是（）
A. 储存压力油、稳定先导压力 B. 提升主泵压力 C. 过滤液压油 D. 冷却液压油
答案：A
23. 配气机构的核心作用是（）
A. 控制燃油喷射 B. 定时开闭进排气门 C. 润滑配气部件 D. 冷却气缸
答案：B
24. 挖掘机怠速过高最直接的影响是（）
A. 作业无力 B. 怠速油耗升高 C. 行走跑偏 D. 回转卡顿
答案：B
25. 挖掘机柴油机主流配气机构形式为（）
A. 侧置气门式 B. 顶置气门式 C. 转子式 D. 斜置式
答案：B
26. 挖掘机动臂下落过快的故障原因是（）
A. 单向阀卡死 B. 过载阀损坏 C. 保持阀失效 D. 先导压力不足
答案：C
27. 气门间隙过小的主要危害是（）
A. 气门关闭不严、高温烧蚀 B. 配气异响 C. 转速不稳 D. 进气压力过低
答案：A
28. 挖掘机液压油温过高的首要诱因是（）
A. 液压油过多 B. 散热器堵塞 C. 先导压力低 D. 滤芯堵塞
答案：B
29. 气门重叠的准确含义是（）
A. 进排气门同时开启的时段 B. 进排气门同时关闭的时段 C. 气门持续开启时间 D. 气门开闭间隔时间
答案：A
30. 挖掘机行走无力、单边打滑的主要原因是（）
A. 行走马达内泄 B. 主泵压力过高 C. 回转阀卡顿 D. 先导油路堵塞
答案：A
31. 喷油器的核心作用是将柴油（）
A. 加压输送 B. 雾化喷入气缸 C. 过滤杂质 D. 调节油量
答案：B
32. 挖掘机多路阀的核心功能是（）
A. 过滤液压油 B. 分配液压油、控制动作 C. 提升系统压力 D. 冷却液压系统
答案：B
33. 高压共轨柴油机喷油压力的控制主体是（）
A. 机械凸轮 B. ECU电控系统 C. 油门拉线 D. 进气压力
答案：B
34. 挖掘机过载阀的作用是（）
A. 防止油缸过载损坏 B. 控制流量大小 C. 切换油路方向 D. 稳定先导压力
答案：A
35. 油水分离器的核心功能是去除燃油中的（）
A. 固体颗粒 B. 水分 C. 粘稠杂质 D. 废气
答案：B
36. 挖掘机液压系统回油单向阀损坏会导致（）
A. 动作卡顿 B. 系统泄压过快 C. 油温过低 D. 压力升高
答案：B
37. 柴油机调速器的核心作用是（）
A. 稳定转速、防止飞车 B. 提升喷油压力 C. 增大进气量 D. 降低排气温度
答案：A
38. 挖掘机先导手柄的工作原理是（）
A. 机械直接传动 B. 先导油压控制主阀换向 C. 电机驱动 D. 气压控制
答案：B
39. 发动机润滑系统动力核心部件是（）
A. 燃油泵 B. 机油泵 C. 水泵 D. 增压泵
答案：B
40. 挖掘机行走马达属于（）液压马达
A. 齿轮式 B. 柱塞式 C. 叶片式 D. 螺杆式
答案：B
41. 机油滤清器堵塞的直接危害是（）
A. 机油循环不畅、润滑不良 B. 水温过高 C. 喷油不足 D. 进气堵塞
答案：A
42. 挖掘机主泵功率调节的核心目的是（）
A. 匹配发动机功率、防止憋车 B. 提升系统最高压力 C. 加快动作速度 D. 降低液压油温
答案：A
43. 发动机正常工作机油压力范围过低的直接危害是（）
A. 机件干磨、严重磨损 B. 油温升高 C. 油耗增加 D. 转速升高
答案：A
44. 挖掘机液压系统中，用来防止动作漂移的阀件是（）
A. 溢流阀 B. 保持阀 C. 节流阀 D. 换向阀
答案：B
45. 机油散热器的主要作用是（）
A. 加热机油 B. 冷却机油、维持正常油温 C. 过滤机油 D. 增加机油压力
答案：B
46. 挖掘机回转减速机构采用的润滑方式为（）
A. 压力润滑 B. 飞溅润滑 C. 油脂润滑 D. 无润滑
答案：C
47. 发动机冷却系统主要循环介质是（）
A. 机油 B. 柴油 C. 防冻液 D. 空气
答案：C
48. 挖掘机冷机动作缓慢、热机正常的核心原因是（）
A. 液压油粘度大 B. 主泵磨损 C. 先导压力高 D. 滤芯堵塞
答案：A
49. 节温器的核心作用是（）
A. 控制冷却液大小循环切换 B. 调节水泵转速 C. 冷却发动机 D. 过滤冷却液
答案：A
50. 挖掘机液压油箱通气阀堵塞会导致（）
A. 油箱负压、吸油不畅 B. 压力过高 C. 油温偏低 D. 动作加快
答案：A
51. 节温器常开故障会造成发动机（）
A. 升温慢、长期低温 B. 水温急剧过高 C. 冷却液泄漏 D. 水泵损坏
答案：A
52. 挖掘机双边行走速度不一致的主要原因是（）
A. 左右行走马达流量差异 B. 主泵压力过高 C. 油温过高 D. 先导压力不稳
答案：A
53. 涡轮增压器的动力来源是（）
A. 发动机曲轴 B. 废气动能 C. 电机驱动 D. 进气压力
答案：B
54. 挖掘机液压锤不冲击、无动作的首要排查部位是（）
A. 锤溢流阀、截止阀 B. 主滤芯 C. 散热器 D. 先导泵
答案：A
55. 中冷器的作用是冷却（）
A. 增压后的高温进气 B. 冷却液 C. 机油 D. 柴油
答案：A
56. 挖掘机复合动作干扰大、动作不协调的原因是（）
A. 流量分配不均 B. 压力过高 C. 油温过低 D. 滤芯堵塞
答案：A
57. 空气滤清器堵塞会直接造成（）
A. 进气不足、发动机动力下降 B. 机油压力过低 C. 水温过高 D. 喷油雾化不良
答案：A
58. 挖掘机回转制动延迟、溜转的故障原因是（）
A. 回转制动阀卡滞 B. 主溢流阀损坏 C. 行走马达内泄 D. 先导压力高
答案：A
59. 发动机启动系统核心动力部件是（）
A. 发电机 B. 启动机 C. 电瓶 D. 继电器
答案：B
60. 挖掘机液压系统油温正常工作范围是（）
A. 30-55℃ B. 55-85℃ C. 90-110℃ D. 110-130℃
答案：B
61. 发电机的主要作用是（）
A. 启动发动机 B. 发电供电、给电瓶充电 C. 控制转速 D. 调节电压
答案：B
62. 挖掘机履带张紧装置的缓冲部件是（）
A. 弹簧 B. 黄油缸 C. 螺栓 D. 垫片
答案：B
63. 发动机怠速的定义是（）
A. 无负荷最低稳定运转转速 B. 最高运转转速 C. 额定工作转速 D. 启动瞬时转速
答案：A
64. 挖掘机先导系统压力过低会导致（）
A. 操作沉重、动作迟缓 B. 动作过快 C. 系统高温 D. 压力飙升
答案：A
65. 柴油机冒黑烟的根本原因是（）
A. 机油燃烧 B. 柴油燃烧不充分 C. 冷却液窜缸 D. 进气过多
答案：B
66. 挖掘机主溢流阀调压过高会导致（）
A. 结构过载损坏 B. 动作无力 C. 油温偏低 D. 怠速升高
答案：A
67. 柴油机冒蓝烟的主要故障原因是（）
A. 柴油过量 B. 机油窜入燃烧室燃烧 C. 燃油含水 D. 进气杂质多
答案：B
68. 挖掘机液压油乳化发白的原因是（）
A. 油温过高 B. 水分混入液压油 C. 油液变质 D. 滤芯堵塞
答案：B
69. 柴油机冒白烟的常见原因是（）
A. 机油燃烧 B. 燃油含水或冷却液窜入气缸 C. 进气不足 D. 喷油压力过高
答案：B
70. 挖掘机动臂、斗杆同时动作无力的核心原因是（）
A. 主系统压力不足 B. 单阀卡滞 C. 先导压力高 D. 油温过低
答案：A
71. 发动机拉缸的主要原因是（）
A. 润滑不良、高温干磨 B. 燃油过多 C. 进气量大 D. 转速过低
答案：A
72. 挖掘机行走制动不解除的故障原因是（）
A. 制动油路堵塞 B. 主泵压力高 C. 油温过高 D. 滤芯堵塞
答案：A
73. 抱轴故障是发动机（）过度磨损烧结导致
A. 曲轴轴瓦 B. 活塞环 C. 气门 D. 凸轮轴
答案：A
74. 挖掘机液压系统中，蓄能器漏气失效会导致（）
A. 先导压力不稳、操作卡顿 B. 系统高压 C. 油温降低 D. 动作加快
答案：A
75. 发动机冷机启动后正确操作是（）
A. 立即高速作业 B. 怠速预热升温 C. 频繁启停 D. 猛踩油门提速
答案：B
76. 挖掘机更换液压油时，重点需要排放（）残留油液
A. 管路、马达、油缸 B. 油箱底部 C. 滤芯内部 D. 散热器
答案：A
77. 发动机停机前正确操作是（）
A. 立即熄火 B. 怠速降温后熄火 C. 高速运转后熄火 D. 断电后熄火
答案：B
78. 挖掘机先导滤芯堵塞最直接的现象是（）
A. 操作沉重、动作迟缓 B. 系统高温 C. 压力过高 D. 怠速不稳
答案：A
79. 发动机积碳最易堆积的部位是（）
A. 气缸燃烧室、喷油嘴 B. 水泵 C. 机油泵 D. 散热器
答案：A
80. 挖掘机过载阀溢流异响的原因是（）
A. 负载过大、阀件调压异常 B. 油温过低 C. 滤芯堵塞 D. 先导压力高
答案：A
81. 涡轮增压器异响最常见的原因是（）
A. 缺油磨损、轴承损坏 B. 水温过高 C. 机油过多 D. 燃油压力高
答案：A
82. 挖掘机行走机构中，支撑整机重量的部件是（）
A. 托带轮 B. 支重轮 C. 导向轮 D. 驱动轮
答案：B
83. 发动机水温过低会导致（）
A. 燃油雾化差、油耗升高 B. 机件热变形 C. 机油失效 D. 排气超标
答案：A
84. 挖掘机多路阀阀芯磨损会导致（）
A. 动作漂移、内泄增大 B. 压力过高 C. 油温偏低 D. 怠速升高
答案：A
85. 废气再循环系统(EGR)的主要作用是（）
A. 降低尾气氮氧化物排放 B. 提升动力 C. 减少油耗 D. 增加进气量
答案：A
86. 挖掘机液压系统卸荷的主要作用是（）
A. 降低空载能耗、减少发热 B. 提升压力 C. 加快动作 D. 稳定流量
答案：A
87. 机油乳化发白的核心原因是（）
A. 机油温度过高 B. 冷却液混入机油 C. 燃油过多 D. 杂质过多
答案：B
88. 挖掘机回转机构减速齿轮缺油会导致（）
A. 回转异响、磨损加剧 B. 转速过快 C. 制动不灵 D. 油温过高
答案：A
89. 配气相位偏差会直接导致（）
A. 进排气不畅、动力下降 B. 机油压力过高 C. 水温过低 D. 喷油异常
答案：A
90. 挖掘机主泵伺服阀故障会导致（）
A. 功率匹配失常、憋车无力 B. 压力过高 C. 油温偏低 D. 动作过快
答案：A
91. 气门密封不严会造成（）
A. 气缸漏气、压缩压力不足 B. 机油泄漏 C. 水温异常 D. 转速升高
答案：A
92. 挖掘机履带张紧黄油过多会导致（）
A. 履带过紧、磨损加剧 B. 履带脱轨 C. 行走无力 D. 跑偏严重
答案：A
93. 发动机压缩压力不足的核心原因是（）
A. 活塞环、气门密封不良 B. 进气量过大 C. 机油过多 D. 水温过高
答案：A
94. 挖掘机液压系统节流阀的主要作用是（）
A. 调节流量、控制动作速度 B. 限制压力 C. 切换油路 D. 防止泄压
答案：A
95. 启动机空转的故障原因是（）
A. 启动齿轮啮合不良 B. 电瓶电压过高 C. 机油压力不足 D. 水温过低
答案：A
96. 挖掘机单边行走发卡、卡顿的原因是（）
A. 行走阀芯卡滞、油路不畅 B. 主泵压力高 C. 油温过高 D. 滤芯堵塞
答案：A
97. 发动机无法启动首要排查部位是（）
A. 电瓶及线路 B. 喷油嘴 C. 空滤 D. 散热器
答案：A
98. 挖掘机液压油粘度随温度升高会（）
A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无规律
答案：B
99. 涡轮增压发动机怠速过长会导致（）
A. 积碳增多、涡轮润滑不良 B. 机油压力升高 C. 水温过高 D. 油耗骤降
答案：A
100. 挖掘机回转转速过慢的主要原因是（）
A. 回转流量阀调节过小 B. 压力过高 C. 油温过低 D. 滤芯堵塞
答案：A
101. 更换发动机机油的最佳时机是（）
A. 冷机状态 B. 热机熄火后 C. 怠速运转时 D. 启动瞬间
答案：B
102. 挖掘机大臂自然下沉的故障根源是（）
A. 保持阀密封不严、油缸内泄 B. 主泵压力低 C. 先导压力高 D. 油温过高
答案：A
103. 冬季防冻液的核心作用是（）
A. 防止冷却液结冰、防冻防腐 B. 提升水温 C. 辅助润滑 D. 降低油耗
答案：A
104. 挖掘机液压系统单向阀的核心功能是（）
A. 控制油液单向流动、防止倒流 B. 调节压力 C. 控制流量 D. 切换油路
答案：A
105. 发动机气缸垫损坏会导致（）
A. 油水互通、漏气漏水 B. 机油压力过高 C. 喷油异常 D. 进气堵塞
答案：A
106. 挖掘机整机憋车、熄火的主要原因是（）
A. 液压负载超过发动机功率 B. 油温过高 C. 滤芯堵塞 D. 先导压力低
答案：A
107. 曲轴油封损坏的直接故障是（）
A. 机油渗漏 B. 水温过高 C. 动力不足 D. 怠速不稳
答案：A
108. 挖掘机行走驱动轮的主要作用是（）
A. 张紧履带 B. 驱动履带运转 C. 支撑重量 D. 缓冲减震
答案：B
109. 发动机进气漏气会造成（）
A. 混合气过稀、动力下降 B. 机油变质 C. 水温异常 D. 排气超标
答案：A
110. 挖掘机液压系统风扇泵的作用是（）
A. 驱动散热风扇、冷却油液 B. 提升系统压力 C. 过滤油液 D. 稳定流量
答案：A
111. 喷油正时偏差会直接影响（）
A. 燃烧效率、动力油耗 B. 机油压力 C. 散热效果 D. 进气速度
答案：A
112. 挖掘机先导溢流阀的作用是（）
A. 限制先导系统最高压力 B. 限制主系统压力 C. 控制流量 D. 防止泄压
答案：A
113. 发动机过载作业的最大危害是（）
A. 高温积碳、机件加速磨损 B. 转速升高 C. 机油增多 D. 进气不足
答案：A
114. 挖掘机斗杆收回无力的局部故障点是（）
A. 斗杆过载阀、阀芯磨损 B. 主泵损坏 C. 油温过低 D. 空滤堵塞
答案：A
115. 废气堵塞会导致发动机（）
A. 排气不畅、动力憋闷 B. 机油压力低 C. 水温过低 D. 喷油雾化差
答案：A
116. 挖掘机液压系统进空气不会导致的故障是（）
A. 动作异响 B. 油温升高 C. 动作抖动 D. 压力飙升
答案：D
117. 电控发动机ECU的核心作用是（）
A. 采集信号、控制喷油及配气 B. 驱动水泵 C. 调节机油压力 D. 控制风扇转速
答案：A
118. 挖掘机托带轮的主要作用是（）
A. 托举上部履带、防止下垂 B. 支撑整机重量 C. 张紧履带 D. 驱动履带
答案：A
119. 传感器故障会导致电控发动机（）
A. 控制紊乱、工况异常 B. 机油变质 C. 冷却液泄漏 D. 转速恒定
答案：A
120. 挖掘机液压系统正常工作流量取决于（）
A. 主泵排量、转速 B. 溢流阀调压 C. 滤芯大小 D. 油温高低
答案：A
121. 发动机定期保养的核心目的是（）
A. 减少故障、延长寿命、稳定工况 B. 提升最大转速 C. 增大排量 D. 改变压缩比
答案：A
122. 挖掘机整机震动过大的液压原因是（）
A. 油液进气、压力脉动大 B. 压力过低 C. 油温偏高 D. 滤芯堵塞
答案：A
123. 柴油机正常工作水温范围是（）
A. 60-80℃ B. 80-95℃ C. 100-120℃ D. 40-60℃
答案：B
124. 挖掘机液压锤频率过低、冲击力小的原因是（）
A. 流量压力不足 B. 油温过低 C. 滤芯堵塞 D. 先导压力高
答案：A
125. 发动机水泵的工作原理是（）
A. 强制冷却液循环流动 B. 自然对流散热 C. 压缩冷却液 D. 过滤冷却液杂质
答案：A
126. 挖掘机液压回油滤芯带有旁通阀的作用是（）
A. 堵塞后自动导通、保障油路通畅 B. 提升过滤精度 C. 降低压力 D. 稳定流量
答案：A
127. 散热器堵塞最直接的后果是（）
A. 散热不良、发动机高温 B. 机油压力下降 C. 喷油压力不足 D. 进气量减少
答案：A
128. 挖掘机行走马达浮动油封损坏会导致（）
A. 漏油、进泥沙磨损 B. 转速过快 C. 制动不灵 D. 压力过高
答案：A
129. 挖掘机发动机冷却风扇的主要作用是（）
A. 强制风冷散热器 B. 降低机舱噪音 C. 增加进气量 D. 排出机舱废气
答案：A
130. 挖掘机液压系统压力建立缓慢的原因是（）
A. 系统内泄、吸油不畅 B. 压力过高 C. 油温偏低 D. 滤芯堵塞
答案：A
131. 柴油机飞车是指发动机（）
A. 转速急剧升高、无法受控 B. 转速过低 C. 怠速不稳 D. 频繁熄火
答案：A
132. 挖掘机多路阀中位卸荷的作用是（）
A. 空载泄压、节能降温 B. 提升压力 C. 加快动作 D. 稳定流量
答案：A
133. 机油压力表检测的是发动机（）压力
A. 燃油 B. 润滑系统机油 C. 冷却液 D. 进气
答案：B
134. 挖掘机先导油路进空气会导致（）
A. 操作抖动、动作滞后 B. 压力过高 C. 油温升高 D. 怠速不稳
答案：A
135. 柴油滤清器的主要作用是（）
A. 过滤柴油杂质、保护喷油精密部件 B. 提升柴油压力 C. 加热柴油 D. 调节喷油量
答案：A
136. 挖掘机主泵调节器故障会直接导致（）
A. 流量调节失常、动作异常 B. 系统高压 C. 油温过低 D. 滤芯堵塞
答案：A
137. 发动机怠速抖动最不可能的原因是（）
A. 积碳严重 B. 喷油不均 C. 气门密封不良 D. 机油过多
答案：D
138. 挖掘机回转停车滑移量大的原因是（）
A. 回转制动压力不足、缓冲阀失效 B. 主泵压力低 C. 油温过高 D. 滤芯堵塞
答案：A
139. 发动机动力不足的核心诱因不包括（）
A. 空滤堵塞 B. 柴滤堵塞 C. 喷油雾化不良 D. 怠速过低
答案：D
140. 挖掘机液压系统长效保养的核心重点是（）
A. 定期更换液压油及各类滤芯 B. 频繁拆卸阀件 C. 随意调节系统压力 D. 加注不同型号液压油
答案：A
141. 发动机曲轴的主要做功特性是（）
A. 将往复直线运动转化为旋转运动 B. 控制进排气开合 C. 过滤机油杂质 D. 增压进气压力
答案：A
142. 挖掘机铲斗油缸发黑漏油最常见原因是（）
A. 活塞杆磨损、油封老化失效 B. 液压油过多 C. 油温过低 D. 管路堵塞
答案：A
143. 柴油机冷启动困难，天气越冷越难启动的主要原因是（）
A. 柴油粘度大、雾化差、压缩温度低 B. 机油压力过高 C. 空滤堵塞 D. 转速过高
答案：A
144. 挖掘机行走减速齿轮油变质发白，说明（）
A. 水分渗入、油液乳化 B. 齿轮油过多 C. 油温过高 D. 杂质过多
答案：A
145. 发动机进气预热装置的作用是（）
A. 低温环境提升进气温度、辅助冷启动 B. 提升怠速转速 C. 增大进气量 D. 降低油耗
答案：A
146. 挖掘机液压系统噪音异常、有尖锐啸叫声，多为（）故障
A. 吸空进气、滤芯堵塞或管路漏气 B. 压力过低 C. 油温偏低 D. 流量过小
答案：A
147. 柴油机高负荷作业时冒黑烟，怠速正常，原因是（）
A. 大负荷喷油过量、进气不足燃烧不全 B. 机油窜缸 C. 燃油含水 D. 水温过高
答案：A
148. 挖掘机先导系统压力过高会导致（）
A. 操作灵敏度过高、动作突兀易冲击 B. 动作迟缓无力 C. 系统低温 D. 憋车熄火
答案：A
149. 发动机活塞顶击穿的主要故障诱因是（）
A. 异物落缸、严重爆震、喷油异常 B. 润滑过度 C. 水温过低 D. 转速过低
答案：A
150. 挖掘机履带跑偏，液压系统无故障时，大概率是（）问题
A. 履带张紧度不一、行走机构磨损不均 B. 液压油变质 C. 先导压力异常 D. 主泵调压偏差
答案：A
151. 柴油发动机废气背压过大会造成（）
A. 排气不畅、动力下降、油耗增加 B. 机油压力升高 C. 水温偏低 D. 进气量增大
答案：A
152. 挖掘机液压蓄能器充气压力过低会导致（）
A. 先导压力不稳、操作卡顿、无缓冲 B. 系统高压报警 C. 油温骤升 D. 动作加速
答案：A
153. 发动机气门弹簧断裂会直接导致（）
A. 气门无法复位、配气错乱、动力骤降 B. 机油泄漏 C. 水温异常 D. 怠速升高
答案：A
154. 挖掘机多路阀阀芯卡滞最有效的临时排查方式是（）
A. 清洗阀芯、疏通油路 B. 直接更换主泵 C. 更换液压油 D. 调节溢流阀压力
答案：A
155. 柴油机机油压力过高的主要原因是（）
A. 机油粘度过大、调压阀卡死 B. 机油量过少 C. 滤芯堵塞 D. 转速过低
答案：A
156. 挖掘机动臂、斗杆、铲斗复合动作无力，单一动作正常，原因是（）
A. 主泵流量分配不足、功率匹配偏差 B. 单阀损坏 C. 油温过低 D. 先导压力低
答案：A
157. 发动机空挡怠速正常，带负荷抖动熄火，多为（）故障
A. 喷油系统压力不足、供油不畅 B. 空滤堵塞 C. 水温过高 D. 机油过多
答案：A
158. 挖掘机液压油泡沫过多不会造成（）
A. 动作抖动 B. 油温升高 C. 压力不稳 D. 系统压力恒定
答案：D
159. 电控柴油机故障灯常亮的首要排查方式是（）
A. 读取故障码、定位传感器及线路故障 B. 直接更换喷油嘴 C. 更换机油 D. 清洗空滤
答案：A
160. 挖掘机行走制动抱死、无法行走的核心原因是（）
A. 制动油路泄压不畅、制动活塞卡滞 B. 主泵压力过高 C. 液压油变质 D. 滤芯堵塞
答案：A
161. 发动机水泵漏水最直观的现象是（）
A. 冷却液液位持续下降、机舱渗水 B. 水温骤降 C. 机油乳化 D. 怠速不稳
答案：A
162. 挖掘机回转平台间隙过大、晃动，故障部件是（）
A. 回转支承轴承磨损松旷 B. 回转马达损坏 C. 减速齿轮缺油 D. 缓冲阀失效
答案：A
163. 柴油机怠速过高无法下调的原因是（）
A. 调速器卡滞、油门拉线卡滞 B. 喷油压力过低 C. 进气不足 D. 水温过低
答案：A
164. 挖掘机液压系统过载阀频繁溢流，说明（）
A. 作业负载超限或调压值偏低 B. 液压油过多 C. 油温过高 D. 流量过小
答案：A
165. 发动机进气歧管漏气会导致（）
A. 进气量不足、混合气异常、动力下降 B. 机油压力升高 C. 水温过高 D. 排气无温度
答案：A
166. 挖掘机铲斗挖掘无力、收斗缓慢，重点排查（）
A. 铲斗过载阀、阀芯及油缸内泄 B. 行走马达 C. 回转阀 D. 散热系统
答案：A
167. 柴油机冬季更换低标号柴油的目的是（）
A. 防止柴油结蜡、保障供油顺畅 B. 提升动力 C. 降低油耗 D. 提高水温
答案：A
168. 挖掘机先导手柄自由行程过大，会造成（）
A. 操作滞后、动作响应慢 B. 动作过快冲击 C. 系统高温 D. 压力不足
答案：A
169. 发动机连杆弯曲变形的主要危害是（）
A. 活塞偏磨、拉缸、机体损坏 B. 机油压力升高 C. 进气堵塞 D. 喷油异常
答案：A
170. 挖掘机液压散热器表面堵塞积尘，最直接导致（）
A. 散热差、液压油温偏高 B. 系统压力低 C. 动作迟缓 D. 油液乳化
答案：A
171. 柴油机喷油提前角过大的故障现象是（）
A. 发动机爆震、噪音大、怠速抖动 B. 动力不足、冒白烟 C. 水温过高 D. 油耗降低
答案：A
172. 挖掘机履带张紧油缸不张紧，原因不包括（）
A. 黄油加注过多 B. 油缸内泄 C. 油路堵塞 D. 弹簧失效
答案：A
173. 发动机充电发电机不发电的直接现象是（）
A. 电瓶亏电、电压持续降低 B. 水温过高 C. 动力下降 D. 怠速不稳
答案：A
174. 挖掘机主泵变量机构卡滞会导致（）
A. 流量无法调节、憋车或动作无力 B. 系统压力恒定过高 C. 油温偏低 D. 动作过快
答案：A
175. 柴油机排气温度过高的主要原因是（）
A. 喷油过晚、燃烧滞后、负载过大 B. 进气量过大 C. 机油过多 D. 水温过低
答案：A
176. 挖掘机液压系统更换油品时，严禁（）
A. 不同型号液压油混用 B. 清洗油箱 C. 更换滤芯 D. 排空旧油
答案：A
177. 发动机气门座圈损坏会造成（）
A. 气门密封失效、气缸压力不足 B. 机油渗漏 C. 水温异常 D. 转速升高
答案：A
178. 挖掘机回转制动弹簧疲劳失效会导致（）
A. 回转溜车、制动不灵 B. 回转转速过快 C. 异响严重 D. 油温升高
答案：A
179. 柴油机长期怠速运转不会导致（）
A. 积碳增多 B. 机油稀释 C. 涡轮磨损 D. 动力提升
答案：D
180. 挖掘机整机保养中，每日必做的检查是（）
A. 油位、水位、履带松紧、管路渗漏 B. 拆解主泵 C. 调节系统压力 D. 清洗阀体
答案：A
第二部分 判断题（180道 混合随机）
答题说明：正确选√，错误选×
181. 挖掘机采用的柴油机是压燃式发动机，无点火系统。
答案：√
182. 挖掘机主液压泵是液压系统的执行元件。
答案：×
183. 四冲程柴油机完成一个工作循环，曲轴转动两周。
答案：√
184. 挖掘机回转制动为常闭式制动，松手自动制动。
答案：√
185. 柴油机进气冲程吸入的是可燃混合气。
答案：×
186. 溢流阀可限制挖掘机液压系统最高工作压力，起到过载保护作用。
答案：√
187. 发动机排量是指单缸气缸的工作容积。
答案：×
188. 挖掘机大臂油缸属于双作用油缸，可双向液压驱动。
答案：√
189. 柴油机压缩比越高，压缩终了温度越低。
答案：×
190. 挖掘机先导系统压力远低于主液压系统压力，用于操控换向。
答案：√
191. 汽油机扭矩输出特性优于柴油机，更适合工程机械。
答案：×
192. 挖掘机先导滤芯过滤精度高于回油滤芯、吸油滤芯。
答案：√
193. 曲柄连杆机构可将活塞往复直线运动转化为曲轴旋转运动。
答案：√
194. 挖掘机行走跑偏只会由液压系统故障导致。
答案：×
195. 活塞气环主要作用是刮除缸壁多余机油。
答案：×
196. 挖掘机回转抖动故障多与回转缓冲阀失效、压力冲击有关。
答案：√
197. 活塞油环损坏会导致机油窜入燃烧室，发动机冒蓝烟。
答案：√
198. 挖掘机履带过松极易造成作业过程中履带脱轨。
答案：√
199. 发动机飞轮的作用是储存动能，稳定发动机转速。
答案：√
200. 挖掘机液压蓄能器可稳定先导压力，避免操作卡顿。
答案：√
201. 配气机构可定时控制进排气门开闭，保障换气正常。
答案：√
202. 挖掘机怠速过高会直接增加整机空载油耗。
答案：√
203. 工程机械柴油机普遍采用顶置气门式配气机构。
答案：√
204. 挖掘机动臂下落过快，主要是保持阀失效导致。
答案：√
205. 气门间隙过小会导致气门关闭不严，高温烧蚀气门。
答案：√
206. 液压散热器堵塞是挖掘机液压油温过高的常见原因。
答案：√
207. 气门重叠是进排气门同时关闭的工作时段。
答案：×
208. 挖掘机行走马达内泄磨损，会造成单边行走无力、打滑。
答案：√
209. 喷油器的作用是将柴油加压雾化，喷入气缸参与燃烧。
答案：√
210. 挖掘机多路阀负责分配液压油，控制各机构动作切换。
答案：√
211. 高压共轨柴油机的喷油压力和喷油量由ECU电控调节。
答案：√
212. 挖掘机过载阀可保护油缸和结构件，防止过载损坏。
答案：√
213. 油水分离器主要用于过滤燃油中的固体杂质。
答案：×
214. 挖掘机回油单向阀损坏，会造成系统泄压过快、动作异常。
答案：√
215. 柴油机调速器可稳定转速，防止发动机飞车故障。
答案：√
216. 挖掘机先导手柄通过机械传动直接控制阀体动作。
答案：×
217. 机油泵是发动机润滑系统的动力核心部件。
答案：√
218. 挖掘机行走马达、回转马达多采用柱塞式液压马达。
答案：√
219. 机油滤清器堵塞会导致机油循环不畅，机件润滑不良。
答案：√
220. 挖掘机主泵功率调节的核心目的是匹配发动机功率，防止憋车。
答案：√
221. 发动机机油压力过低，会造成机件干磨、严重磨损。
答案：√
222. 挖掘机保持阀可防止油缸泄压，避免动作漂移、自行下落。
答案：√
223. 机油散热器可冷却机油，维持发动机正常润滑温度。
答案：√
224. 挖掘机回转减速机构采用飞溅润滑方式保养齿轮。
答案：×
225. 防冻液是发动机冷却系统的主要循环介质，兼具防冻防腐功能。
答案：√
226. 挖掘机冷机动作缓慢，主要是低温下液压油粘度变大导致。
答案：√
227. 节温器可自动切换冷却液大小循环，稳定发动机水温。
答案：√
228. 液压油箱通气阀堵塞会造成油箱负压，液压泵吸油不畅。
答案：√
229. 节温器常开故障会导致发动机升温慢，长期低温运行。
答案：√
230. 挖掘机双边行走速度不一致，多为左右马达流量差异导致。
答案：√
231. 涡轮增压器依靠发动机废气动能驱动增压。
答案：√
232. 液压锤无动作、不冲击，应优先检查锤体溢流阀和截止阀。
答案：√
233. 中冷器的作用是冷却增压后的高温进气，提升进气效率。
答案：√
234. 挖掘机复合动作不协调、干扰大，主要是流量分配不均导致。
答案：√
235. 空气滤清器堵塞会造成发动机进气不足，动力下降、油耗升高。
答案：√
236. 挖掘机回转制动阀卡滞，会导致回转制动延迟、溜转。
答案：√
237. 启动机是发动机启动系统的核心动力部件。
答案：√
238. 挖掘机液压系统正常工作油温区间为55-85℃。
答案：√
239. 发电机可在发动机运转时发电，为设备供电并给电瓶充电。
答案：√
240. 挖掘机履带张紧装置依靠黄油缸实现张紧，弹簧实现缓冲。
答案：√
241. 发动机怠速是指无负荷状态下的最低稳定运转转速。
答案：√
242. 先导系统压力过低，会导致挖掘机操作沉重、动作迟缓。
答案：√
243. 柴油机冒黑烟的根本原因是柴油燃烧不充分。
答案：√
244. 挖掘机主溢流阀调压过高，易造成设备结构过载损坏。
答案：√
245. 柴油机冒蓝烟，是机油窜入燃烧室燃烧导致的故障现象。
答案：√
246. 液压油乳化发白，是水分混入液压油造成的。
答案：√
247. 柴油机冒白烟，大概率是燃油含水或冷却液窜缸导致。
答案：√
248. 挖掘机动臂、斗杆同时动作无力，主要是主系统压力不足。
答案：√
249. 发动机拉缸故障多由润滑不良、高温干磨引发。
答案：√
250. 挖掘机行走制动油路堵塞，会造成行走制动不解除、行走卡顿。
答案：√
251. 发动机抱轴是曲轴轴瓦过度磨损、高温烧结导致。
答案：√
252. 蓄能器漏气失效，会造成挖掘机先导压力不稳、操作卡顿。
答案：√
253. 柴油机冷机启动后，应立即高速作业提升温度。
答案：×
254. 挖掘机更换液压油时，只需更换油箱内油液即可。
答案：×
255. 带涡轮增压的发动机，停机前需怠速降温再熄火。
答案：√
256. 先导滤芯堵塞会直接造成挖掘机操作沉重、动作滞后。
答案：√
257. 发动机燃烧室、喷油嘴是积碳最容易堆积的部位。
答案：√
258. 挖掘机过载阀溢流异响，多为负载过大或调压异常导致。
答案：√
259. 涡轮增压器异响、损坏，主要是缺油磨损、轴承故障导致。
答案：√
260. 挖掘机支重轮的核心作用是支撑整机重量。
答案：√
261. 发动机长期低温运行，会导致燃油雾化差、油耗升高。
答案：√
262. 多路阀阀芯磨损内泄，会造成挖掘机动动作漂移、无力。
答案：√
263. EGR废气再循环系统主要用于降低柴油机尾气污染物排放。
答案：√
264. 挖掘机液压系统中位卸荷，可降低空载能耗、减少油温升高。
答案：√
265. 机油乳化发白，是冷却液混入机油导致的典型故障。
答案：√
266. 挖掘机回转减速齿轮缺油，会引发回转异响、机件磨损加剧。
答案：√
267. 配气相位偏差，会导致发动机进排气不畅、动力下降。
答案：√
268. 挖掘机主泵伺服阀故障，会造成功率匹配失常、憋车无力。
答案：√
269. 气门密封不严，会导致气缸压缩压力不足、动力下降。
答案：√
270. 挖掘机履带张紧黄油加注过多，会导致履带过紧、磨损加快。
答案：√
271. 活塞环、气门密封不良是发动机压缩压力不足的核心原因。
答案：√
272. 液压节流阀可通过调节流量，控制挖掘机动作速度。
答案：√
273. 启动齿轮啮合不良，会造成发动机启动机空转故障。
答案：√
274. 挖掘机单边行走阀芯卡滞，会导致行走发卡、动作卡顿。
答案：√
275. 发动机无法启动，应优先检查电瓶及供电线路。
答案：√
276. 液压油温度越高，油液粘度越小，流动性越好。
答案：√
277. 涡轮增压发动机长时间怠速，会造成积碳增多、涡轮润滑不良。
答案：√
278. 挖掘机回转流量阀调节过小，会导致回转转速过慢。
答案：√
279. 热机熄火后更换机油，可排出更多杂质，保养效果更好。
答案：√
280. 挖掘机动臂自然下沉，主要是保持阀密封不严、油缸内泄导致。
答案：√
281. 冬季加注防冻液，可防止冷却液结冰，同时防腐防垢。
答案：√
282. 液压单向阀可控制油液单向流动，防止油路倒流泄压。
答案：√
283. 气缸垫损坏会造成发动机油水互通、漏气漏水故障。
答案：√
284. 挖掘机液压负载过大，超过发动机功率会导致整机憋车熄火。
答案：√
285. 曲轴油封损坏，最直接的故障现象是机油渗漏。
答案：√
286. 挖掘机驱动轮负责驱动履带运转，是行走系统动力部件。
答案：√
287. 发动机进气漏气，会造成混合气过稀、动力下降。
答案：√
288. 液压风扇泵的作用是驱动散热风扇，冷却液压油和整机。
答案：√
289. 喷油正时偏差会直接影响发动机燃烧效率、动力和油耗。
答案：√
290. 先导溢流阀用于限制挖掘机先导系统最高工作压力。
答案：√
291. 发动机长期过载作业，会加速机件磨损、积碳增多。
答案：√
292. 挖掘机斗杆收回无力，可重点检查斗杆过载阀和阀芯磨损情况。
答案：√
293. 发动机废气堵塞，会导致排气不畅、动力憋闷、油耗升高。
答案：√
294. 液压系统进空气，会造成动作异响、抖动、油温升高，不会增压压力。
答案：√
295. 电控发动机ECU负责采集传感器信号，控制喷油和配气。
答案：√
296. 挖掘机托带轮用于托举上部履带，防止履带下垂、跑偏。
答案：√
297. 传感器故障会导致电控发动机控制紊乱、工况异常。
答案：√
298. 挖掘机液压系统工作流量主要由主泵排量和发动机转速决定。
答案：√
299. 发动机定期保养可减少故障、延长使用寿命、稳定工作工况。
答案：√
300. 挖掘机整机震动过大，多为液压油进气、压力脉动大导致。
答案：√
301. 柴油机正常工作水温范围为80-95℃。
答案：√
302. 液压锤冲击力小、频率低，主要是系统流量压力不足导致。
答案：√
303. 发动机水泵通过强制循环冷却液，实现整机散热降温。
答案：√
304. 液压回油滤芯旁通阀可在滤芯堵塞后自动导通，保障油路通畅。
答案：√
305. 散热器堵塞会造成散热不良，发动机、液压系统高温。
答案：√
306. 挖掘机行走马达浮动油封损坏，会导致漏油、泥沙进入磨损部件。
答案：√
307. 冷却风扇通过强制风冷散热器，保障散热系统正常工作。
答案：√
308. 液压系统内泄、吸油不畅，会导致系统压力建立缓慢。
答案：√
309. 柴油机飞车是指转速急剧升高，无法通过油门控制的故障。
答案：√
310. 挖掘机多路阀中位卸荷可实现空载节能、降低油温。
答案：√
311. 机油压力表检测的是发动机润滑系统的机油工作压力。
答案：√
312. 先导油路进空气，会造成挖掘机操作抖动、动作滞后。
答案：√
313. 柴油滤清器可过滤燃油杂质，保护喷油嘴等精密部件。
答案：√
314. 主泵调节器故障，会导致液压流量调节失常、动作异常。
答案：√
315. 发动机怠速抖动一定是机油过多导致的。
答案：×
316. 挖掘机回转停车滑移量大，多为制动压力不足、缓冲阀失效。
答案：√
317. 怠速过低不会直接造成发动机动力不足故障。
答案：√
318. 定期更换液压油和滤芯是液压系统长效保养的核心。
答案：√
319. 曲轴可将活塞往复运动转化为旋转运动，输出动力。
答案：√
320. 铲斗油缸发黑漏油，主要是活塞杆磨损、油封老化失效导致。
答案：√
321. 低温环境下柴油粘度增大、雾化变差，是冷启动困难的主要原因。
答案：√
322. 行走齿轮油乳化发白，是水分渗入油液导致的故障。
答案：√
323. 进气预热装置可提升低温进气温度，辅助柴油机冷启动。
答案：√
324. 液压系统尖锐啸叫声，多为吸空、进气、滤芯堵塞导致。
答案：√
325. 柴油机高负荷冒黑烟，是喷油过量、进气不足燃烧不全导致。
答案：√
326. 先导压力过高会导致挖掘机动作突兀、冲击过大。
答案：√
327. 活塞顶击穿多由缸内异物、爆震、喷油异常引发。
答案：√
328. 履带跑偏无液压故障时，多为履带张紧度、行走机构磨损不均导致。
答案：√
329. 发动机废气背压过大，会造成排气不畅、动力下降、油耗增加。
答案：√
330. 蓄能器充气压力过低，会导致先导压力不稳、操作卡顿。
答案：√
331. 气门弹簧断裂会造成配气错乱、发动机动力骤降。
答案：√
332. 阀芯卡滞可通过清洗阀芯、疏通油路进行临时故障排查。
答案：√
333. 机油粘度过大、调压阀卡死，会导致机油压力过高。
答案：√
334. 挖掘机复合动作无力、单一动作正常，多为主泵流量匹配偏差。
答案：√
335. 发动机怠速正常、带负荷熄火，多为供油压力不足、油路不畅。
答案：√
336. 液压油泡沫过多，会引发压力不稳、动作抖动、油温升高。
答案：√
337. 电控柴油机故障灯亮，应优先读取故障码定位故障点。
答案：√
338. 行走制动油路泄压不畅，会导致行走制动抱死、无法行走。
答案：√
339. 水泵漏水会造成冷却液液位持续下降，引发发动机高温。
答案：√
340. 回转支承轴承磨损松旷，会导致回转平台间隙过大、晃动。
答案：√
341. 调速器、油门拉线卡滞，会造成柴油机怠速过高无法下调。
答案：√
342. 过载阀频繁溢流，说明作业负载超限或调压值偏低。
答案：√
343. 进气歧管漏气会造成进气不足、动力下降、工况变差。
答案：√
344. 铲斗挖掘无力需重点排查铲斗过载阀、阀芯及油缸内泄问题。
答案：√
345. 冬季更换低标号柴油可防止结蜡，保障供油顺畅。
答案：√
346. 先导手柄自由行程过大，会造成操作滞后、响应变慢。
答案：√
347. 发动机连杆弯曲会引发活塞偏磨、拉缸、机体损坏。
答案：√
348. 液压散热器积尘堵塞，会直接导致液压油温偏高。
答案：√
349. 喷油提前角过大，会造成发动机爆震、噪音大、怠速抖动。
答案：√
350. 黄油加注过多不会导致履带张紧油缸不张紧故障。
答案：√
351. 发电机不发电，会造成电瓶持续亏电、电压降低。
答案：√
352. 主泵变量机构卡滞，会导致流量无法调节、憋车或动作无力。
答案：√
353. 喷油过晚、负载过大是柴油机排气温度过高的主要原因。
答案：√
354. 挖掘机液压保养严禁不同型号液压油混合加注。
答案：√
355. 气门座圈损坏会造成气门密封失效、气缸压力不足。
答案：√
356. 回转制动弹簧失效，会导致回转溜车、制动不灵。
答案：√
357. 柴油机长期怠速运转，不会提升发动机动力。
答案：√
358. 每日挖掘机保养需检查油位、水位、履带松紧及管路渗漏。
答案：√
第三部分 多项选择题（180道 混合随机）
答题说明：每题有多个正确答案，需全部选择正确
359. 挖掘机柴油发动机相比汽油机的优势有哪些？（）
A. 扭矩更大 B. 热效率高、油耗低 C. 可靠性强 D. 噪音更小
答案：ABC
360. 挖掘机液压系统核心组成部件包含（）
A. 液压泵 B. 多路阀 C. 液压油缸、马达 D. 散热器、滤芯
答案：ABCD
361. 四冲程柴油机的四个工作冲程包含（）
A. 进气冲程 B. 压缩冲程 C. 做功冲程 D. 排气冲程
答案：ABCD
362. 挖掘机行走系统的核心部件有（）
A. 驱动轮、导向轮 B. 支重轮、托带轮 C. 履带 D. 张紧装置
答案：ABCD
363. 发动机曲柄连杆机构的组成部分包括（）
A. 活塞组 B. 连杆组 C. 曲轴飞轮组 D. 气门组
答案：ABC
364. 挖掘机先导系统压力过低的故障现象有（）
A. 操作手柄沉重 B. 整机动作迟缓 C. 动作响应滞后 D. 系统油温骤升
答案：ABC
365. 柴油机冒黑烟的主要故障原因有（）
A. 进气不足、空滤堵塞 B. 喷油过多、雾化不良 C. 负载过大超负荷 D. 燃油含水
答案：ABC
366. 挖掘机液压油温过高的诱因有（）
A. 散热器堵塞积尘 B. 液压油变质、油位异常 C. 系统长期过载溢流 D. 滤芯严重堵塞
答案：ABCD
367. 发动机配气机构的主要作用包含（）
A. 定时开启进排气门 B. 定时关闭进排气门 C. 保障气缸换气顺畅 D. 调节喷油压力
答案：ABC
368. 挖掘机多路阀卡滞、磨损会引发的故障有（）
A. 动作漂移 B. 动作卡顿不协调 C. 油缸自行下沉 D. 系统压力异常
答案：ABCD
369. 柴油机润滑系统的核心作用有（）
A. 润滑减磨 B. 冷却降温 C. 清洁杂质 D. 密封防锈
答案：ABCD
370. 挖掘机液压系统进空气会导致的故障现象有（）
A. 动作抖动 B. 液压系统异响 C. 油温升高过快 D. 压力脉动大、震动
答案：ABCD
371. 发动机冷却系统循环不良的原因有（）
A. 节温器卡滞失效 B. 水泵故障循环不畅 C. 散热器堵塞 D. 冷却液不足
答案：ABCD
372. 挖掘机行走跑偏的常见原因包含（）
A. 左右履带张紧度不一致 B. 行走马达磨损内泄不均 C. 行走阀芯卡滞 D. 先导压力左右偏差
答案：ABCD
373. 电控柴油机传感器故障会导致（）
A. 故障灯亮起 B. 喷油控制紊乱 C. 动力下降、怠速不稳 D. 油耗异常升高
答案：ABCD
374. 挖掘机蓄能器失效、漏气的故障表现有（）
A. 先导压力不稳 B. 操作卡顿无缓冲 C. 怠速动作漂移 D. 系统压力过高
答案：ABC
375. 发动机拉缸故障的主要诱因有（）
A. 机油不足、润滑不良 B. 发动机长期高温 C. 活塞杂质异物 D. 机油压力过低
答案：ABCD
376. 挖掘机回转异响、磨损加剧的原因有（）
A. 回转齿轮缺油 B. 回转支承磨损 C. 回转马达故障 D. 缓冲阀失效
答案：ABCD
377. 柴油机冒蓝烟的故障原因包含（）
A. 活塞环磨损、卡滞 B. 气门油封损坏 C. 机油油位过高 D. 气缸壁磨损
答案：ABCD
378. 挖掘机液压油乳化变质的危害有（）
A. 润滑性能下降 B. 阀件、马达磨损加剧 C. 散热效果变差 D. 系统故障频发
答案：ABCD
379. 发动机怠速不稳、抖动的常见原因有（）
A. 喷油不均、喷油嘴积碳 B. 气门密封不良 C. 进气漏气 D. 积碳严重
答案：ABCD
380. 挖掘机整机憋车、动力不足的液压原因有（）
A. 主泵磨损内泄 B. 功率匹配失调 C. 系统溢流压力过低 D. 滤芯堵塞供油不足
答案：ABCD
381. 柴油机燃油供给系统主要组成部件有（）
A. 柴油箱  B. 柴油滤清器  C. 喷油泵  D. 喷油器
答案：ABCD
382.挖掘机动臂自然下沉的主要原因包括（）
A. 动臂保持阀密封不严  B. 动臂油缸内泄  C. 多路阀阀芯磨损  D. 主泵压力过高
答案：ABC
383.发动机涡轮增压器常见故障现象有（）
A. 运转异响  B. 增压压力不足  C. 漏油、渗油  D. 叶轮卡滞
答案：ABCD
384.挖掘机日常班前检查项目包含（）
A. 冷却液液位  B. 机油油位  C. 液压油油位  D. 履带松紧度、管路渗漏
答案：ABCD
385.造成柴油机冷启动困难的因素有（）
A. 电瓶电压不足  B. 柴油结蜡、雾化不良  C. 气缸压缩压力偏低  D. 进气预热装置失效
答案：ABCD
386.挖掘机液压系统常用阀类有（）
A. 溢流阀  B. 单向阀  C. 节流阀  D. 过载阀、保持阀
答案：ABCD
387.发动机气门间隙异常会引发哪些故障（）
A. 气门关闭不严  B. 配气异响  C. 动力下降、油耗上升  D. 气门烧蚀损坏
答案：ABCD
388.挖掘机履带脱轨的主要原因有（）
A. 履带过于松弛  B. 导向轮、支重轮磨损偏磨  C. 行走路面凹凸不平  D. 张紧装置失效
答案：ABCD
389.发动机冷却系统主要部件包括（）
A. 水泵  B. 节温器  C. 散热器  D. 冷却风扇、防冻液管路
答案：ABCD
390.挖掘机回转动作抖动、冲击大的原因有（）
A. 回转缓冲阀失效  B. 回转油路进气  C. 回转支承缺油磨损  D. 先导压力不稳
答案：ABCD
391.柴油机冒白烟的故障原因有（）
A. 燃油含水  B. 气缸垫破损、冷却液窜入气缸  C. 喷油正时过晚  D. 低温环境正常白雾
答案：ABCD
392.挖掘机行走机构磨损过快的原因有（）
A. 履带张紧不当（过紧 / 过松） B. 长期在泥泞、砂石路面作业 C. 行走刹车频繁抱死 D. 润滑保养不到位
答案：ABCD
393.发动机机油压力过低的故障原因有（）
A. 机油油量不足  B. 机油泵磨损失效  C. 机油滤芯严重堵塞  D. 轴瓦间隙过大泄压
答案：ABCD
394.挖掘机主泵故障会造成哪些整机现象（）
A. 整机动作无力  B. 动作速度变慢  C. 整机憋车熄火  D. 液压油温快速升高
答案：ABCD
395.四冲程柴油机换气过程包含（）
A. 进气过程  B. 排气过程  C. 气门重叠过程  D. 压缩过程
答案：ABC
396.挖掘机先导手柄故障会出现的问题有（）
A. 操作卡顿、发沉  B. 动作响应滞后  C. 动作无法复位  D. 单一动作失灵
答案：ABCD
397.发动机气缸垫损坏的典型症状有（）
A. 油水混合、机油乳化  B. 气缸漏气、动力下降  C. 冷却液消耗过快  D. 缸盖部位漏气异响
答案：ABCD
398.液压油选用与更换的正确要求有（）
A. 按环境温度选用对应标号  B. 不同品牌型号液压油严禁混用 C. 到期及时更换并同步换滤芯 D. 更换时排空系统旧油
答案：ABCD
399.柴油机调速器的主要功能有（）
A. 稳定怠速转速  B. 限制最高转速、防止飞车 C. 随负荷自动调节供油量 D. 提升喷油压力
答案：ABC
400.挖掘机液压锤工作异常的常见问题有（）
A. 无冲击动作  B. 冲击力弱、频率低  C. 锤体漏油  D. 冲击动作断断续续
答案：ABCD
401.发动机积碳过多易发生在哪些部位（）
A. 喷油嘴  B. 燃烧室  C. 进气门、进气道  D. 活塞顶部
答案：ABCD
402.挖掘机油缸漏油的主要原因有（）
A. 油缸油封老化、破损  B. 活塞杆划伤、锈蚀  C. 导向套磨损  D. 油温过高加速密封件老化
答案：ABCD
403.电控柴油发动机主要电控部件有（）
A. ECU 电控单元  B. 各类传感器  C. 执行器  D. 故障报警指示灯
答案：ABCD
404.挖掘机液压油箱附属部件作用包含（）
A. 通气阀：平衡油箱内外气压 B. 油位计：观察油液存量 C. 吸油口滤网：初步过滤杂质 D. 放油螺塞：定期排放沉淀杂质
答案：ABCD
405.发动机出现 “飞车” 紧急处置方法有（）
A. 切断燃油供给  B. 堵塞进气口断气熄火 C. 严禁频繁启停操作 D. 事后全面检修
答案：ABCD
406.挖掘机双边行走速度不一致的诱因有（）
A. 左右行走马达内泄量不同 B. 行走阀芯磨损不均 C. 两侧履带阻力差异大 D. 先导压力分配不均
答案：ABCD
407.机油乳化变质会造成发动机哪些危害（）
A. 润滑失效加剧磨损  B. 散热能力下降  C. 机件锈蚀  D. 油道堵塞
答案：ABCD
408.挖掘机多路阀中位卸荷的作用是（）
A. 空载降低系统压力  B. 减少无用功耗  C. 减缓液压油升温  D. 保护液压泵及阀件
答案：ABCD
409.发动机启动系统组成包含（）
A. 启动机  B. 蓄电池  C. 启动继电器  D. 启动开关、连接线路
答案：ABCD
410.挖掘机回转制动失灵、溜车的原因有（）
A. 回转制动阀卡滞  B. 制动弹簧疲劳失效  C. 制动油路泄压  D. 缓冲阀故障
答案：ABCD
411.影响柴油机喷油质量的部件有（）
A. 喷油泵  B. 喷油器  C. 高压油管  D. 柴油滤芯
答案：ABCD
412.冬季工程机械使用的防护要点有（）
A. 更换低标号防冻柴油  B. 检查防冻液冰点  C. 选用冬季专用机油 D. 冷机充分预热再作业
答案：ABCD
413.发动机配气相位失准会导致（）
A. 进排气不畅  B. 动力大幅下降  C. 油耗升高  D. 怠速运转不稳
答案：ABCD
414.挖掘机液压系统压力不足的整体原因有（）
A. 主泵严重内泄  B. 主溢流阀调压过低、卡滞 C. 系统管路大面积漏油 D. 滤芯堵塞吸油不足
答案：ABCD
415.活塞组件包含哪些零件（）
A. 活塞  B. 活塞环（气环、油环） C. 活塞销  D. 活塞销卡簧
答案：ABCD
416.挖掘机蓄能器的主要作用有（）
A. 储存压力油  B. 稳定先导系统压力 C. 缓冲压力冲击 D. 短时辅助供油
答案：ABCD
417.柴油机长期怠速运转的危害有（）
A. 缸内积碳增多  B. 机油稀释变质  C. 涡轮增压器润滑不良 D. 燃油雾化变差
答案：ABCD
418.挖掘机油温过低会出现的现象有（）
A. 液压油粘度大  B. 整机动作迟缓沉重  C. 液压泵吸油阻力变大 D. 密封件磨损加剧
答案：ABCD
419.发动机高温过热的危害有（）
A. 活塞拉缸、抱轴  B. 密封件老化失效  C. 机油快速变质  D. 气缸垫冲毁
答案：ABCD
420.挖掘机行走制动抱死无法行走的原因有（）
A. 制动活塞卡滞  B. 制动油路无法泄压  C. 制动弹簧失效 D. 行走马达油封卡死
答案：ABCD
421.高压共轨柴油机优势体现在（）
A. 喷油压力精准可控  B. 喷油正时精确  C. 油耗更低、排放更好 D. 动力输出更平顺
答案：ABCD
422.挖掘机吸油滤芯堵塞会引发（）
A. 主泵吸油不足  B. 系统产生负压进气  C. 泵体异响、磨损加快 D. 整机动作无力
答案：ABCD
423.发动机连杆损坏会造成的故障有（）
A. 活塞偏磨、拉缸  B. 曲轴受损  C. 机体异响震动  D. 整机无法运转
答案：ABCD
424.挖掘机动臂、斗杆复合动作无力，单一动作正常，原因是（）
A. 主泵流量分配不足  B. 功率调节机构失调 C. 合流阀故障 D. 先导流量不足
答案：ABCD
425.油水分离器日常维护项目有（）
A. 定期排放底部积水  B. 检查滤芯状态  C. 排查管路渗漏 D. 冬季做好防冻
答案：ABCD
426.挖掘机液压系统产生气泡、泡沫过多的原因有（）
A. 油位过低吸进空气  B. 管路接头漏气  C. 回油冲击液面进气 D. 液压油变质
答案：ABCD
427.发动机气门组包含（）
A. 进气门、排气门  B. 气门弹簧  C. 气门座圈  D. 气门油封、锁片
答案：ABCD
428.挖掘机回转支承（大转盘）故障现象有（）
A. 回转间隙过大、晃动  B. 回转阻力大、动作卡滞 C. 运转异响 D. 密封处漏油
答案：ABCD
429.柴油机排气背压过高的原因有（）
A. 排气管堵塞、积碳  B. 消音器堵塞  C. 排气管道弯折挤压 D. 三元催化堵塞（国四及以上机型）
答案：ABCD
430.挖掘机主溢流阀故障表现为（）
A. 系统压力过低、动作无力  B. 调压过高导致过载损坏 C. 溢流异响、油温升高 D. 压力波动不稳
答案：ABCD
431.发动机机油散热器堵塞会造成（）
A. 机油散热不良、油温偏高  B. 机油粘度下降  C. 润滑效果变差 D. 机件磨损加快
答案：ABCD
432.挖掘机先导滤芯堵塞会出现（）
A. 操作手柄沉重  B. 所有动作响应变慢  C. 先导压力偏低 D. 先导油路异响
答案：ABCD
433.影响柴油机压缩压力的部件有（）
A. 活塞环  B. 气门  C. 气缸垫  D. 气缸壁
答案：ABCD
434.挖掘机铲斗动作故障包含（）
A. 收斗无力  B. 铲斗自行翻转  C. 铲斗油缸漏油 D. 铲斗动作卡顿
答案：ABCD
435.发动机水泵故障的现象有（）
A. 冷却液循环中断  B. 发动机快速高温  C. 水泵轴封漏水 D. 运转异响
答案：ABCD
436.挖掘机液压系统日常保养内容有（）
A. 检查油位、油质  B. 定期更换各级滤芯 C. 检查管路、接头渗漏 D. 清理散热器表面灰尘
答案：ABCD
437.柴油机喷油提前角过大的故障现象有（）
A. 发动机爆震、敲缸异响  B. 怠速抖动剧烈  C. 冷机启动困难 D. 机体温度偏高
答案：ABCD
438.挖掘机履带张紧系统组成有（）
A. 张紧油缸（黄油缸） B. 缓冲弹簧  C. 黄油嘴  D. 导向轮支架
答案：ABCD
439.发动机发电机不发电的后果有（）
A. 蓄电池持续亏电  B. 电压过低灯光昏暗  C. 电器部件工作异常 D. 后期无法启动机器
答案：ABCD
440.挖掘机行走马达浮动油封损坏的危害有（）
A. 齿轮油渗漏  B. 泥沙、泥水进入减速箱 C. 齿轮、轴承快速磨损 D. 行走动作异响
答案：ABCD
441.节温器失效分为哪两种状态（）
A. 节温器常开  B. 节温器常闭  C. 半开半闭卡滞  D. 完全脱落
答案：ABC
442.挖掘机过载阀的保护作用体现在（）
A. 保护油缸不被高压顶坏  B. 保护结构件避免过载变形 C. 限制单路油路最高压力 D. 防止阀件过载损坏
答案：ABCD
443.发动机进气系统堵塞的原因有（）
A. 空气滤芯积灰堵塞  B. 进气管道异物堵塞  C. 进气胶管吸瘪 D. 中冷器堵塞
答案：ABCD
444.挖掘机整机震动大的主要原因有（）
A. 液压油路进气  B. 发动机机脚胶老化损坏 C. 回转、行走部件松动 D. 压力脉动过大
答案：ABCD
445.柴油机停机前规范操作要求有（）
A. 先空载怠速运转  B. 涡轮增压机型怠速 3~5 分钟降温 C. 待水温、油温下降再熄火 D. 禁止高温立即熄火
答案：ABCD
446.挖掘机不同动作速度异常的调节部件有（）
A. 节流阀  B. 流量控制阀  C. 主泵流量调节器 D. 先导调压阀
答案：ABCD
447.发动机抱轴故障的直接原因有（）
A. 机油中断、严重缺油  B. 机油压力骤降  C. 长期高温干磨 D. 轴瓦合金层脱落
答案：ABCD
448.挖掘机单向阀损坏会引发的问题有（）
A. 油路倒流泄压  B. 动作漂移、自行下落  C. 压力建立缓慢 D. 动作配合不协调
答案：ABCD
449.国四及以上柴油机后处理系统包含（）
A. DOC 氧化催化器  B. DPF 颗粒捕捉器  C. SCR 尿素喷射系统 D. EGR 废气再循环
答案：ABCD
450.挖掘机作业前预热的目的有（）
A. 提升液压油温度、降低粘度  B. 让各运动部件充分润滑 C. 避免冷机重载损伤机件 D. 提升动作灵活性
答案：ABCD
451.发动机活塞油环失效会出现（）
A. 机油窜入燃烧室  B. 发动机冒蓝烟  C. 机油消耗过快 D. 缸壁润滑异常
答案：ABCD
452.挖掘机多路阀阀芯卡滞的诱因有（）
A. 液压油杂质卡塞阀芯  B. 油液高温胶质粘连  C. 阀芯磨损偏磨 D. 安装错位
答案：ABCD
453.选择工程机械柴油机油的依据有（）
A. 发动机型号、工况  B. 当地环境温度  C. 机油等级、粘度标号 D. 保养周期要求
答案：ABCD
454.挖掘机液压油温正常区间及异常危害描述正确的有（）
A. 正常油温：55~85℃  B. 超 90℃属于高温异常 C. 高温加速油液变质 D. 高温损坏密封件、阀件
答案：ABCD
455.发动机四冲程中，产生动力的冲程和辅助冲程是（）
A. 做功冲程（动力冲程） B. 进气冲程  C. 压缩冲程  D. 排气冲程
答案：ABCD
456.挖掘机先导系统主要部件有（）
A. 先导泵  B. 先导滤芯  C. 先导手柄  D. 先导溢流阀、蓄能器
答案：ABCD
457.柴油机供油时间过早 / 过晚共同的故障现象有（）
A. 动力下降  B. 油耗升高  C. 运转工况变差 D. 排气异常
答案：ABCD
458.挖掘机行走减速箱需要定期检查的项目有（）
A. 齿轮油油位  B. 油质是否乳化、变质  C. 壳体渗漏油 D. 运转异响
答案：ABCD
459.发动机空气滤清器保养方式有（）
A. 干式空滤：定期吹除灰尘  B. 达到周期直接更换 C. 严禁油浸式空滤进油过多 D. 破损立即更换
答案：ABCD
460.挖掘机油缸保持阀失效会直接导致（）
A. 动臂、斗杆自行下沉  B. 作业位置无法锁定  C. 动作冲击变大 D. 油路泄压过快
答案：ABCD
461. 造成挖掘机液压系统压力波动大的原因有（）
A. 油路混入空气  B. 主溢流阀阀芯卡滞  C. 主泵内部磨损  D. 蓄能器压力不足
答案：ABCD
462.柴油机进气门、排气门密封不良会出现（）
A. 气缸压力下降  B. 动力不足  C. 怠速抖动  D. 油耗增加
答案：ABCD
463.挖掘机斗杆动作缓慢的排查方向包含（）
A. 斗杆节流阀异常  B. 斗杆过载阀卡滞  C. 油缸内泄  D. 阀芯磨损
答案：ABCD
464.发动机高压油管漏油会引发哪些问题（）
A. 供油不足、动力下降  B. 燃油滴漏有安全隐患  C. 喷油压力不稳  D. 运转异响
答案：ABCD
465.挖掘机液压软管老化破损的征兆有（）
A. 表层鼓包、裂纹  B. 局部渗油  C. 管路发硬失去弹性  D. 弯折处变形严重
答案：ABCD
466.柴油机选用柴油的参考要素有（）
A. 环境最低气温  B. 柴油标号  C. 凝点、冷滤点  D. 油品纯净度
答案：ABCD
467.挖掘机回转动作缓慢无力的故障点有（）
A. 回转马达内泄  B. 回转溢流阀压力偏低  C. 回转阀芯磨损  D. 先导压力不足
答案：ABCD
468.发动机飞轮损坏或齿圈磨损会造成（）
A. 启动机啮合困难  B. 启动异响  C. 运转抖动  D. 转速不稳
答案：ABCD
469.挖掘机场地作业时，影响行走稳定性的因素有（）
A. 地面坡度  B. 路面平整度  C. 履带磨损程度  D. 重心位置
答案：ABCD
470.柴油机废气颜色异常包含哪几种典型情况（）
A. 冒黑烟  B. 冒蓝烟  C. 冒白烟  D. 无色正常排气
答案：ABC
471.挖掘机液压合流阀故障会导致（）
A. 复合动作速度变慢  B. 动作配合不协调  C. 整机憋压  D. 油温上升加快
答案：ABCD
472.发动机冷机怠速正常，热机怠速偏低的原因有（）
A. 喷油器热态密封不良  B. 油路受热泄压  C. 气门热态间隙异常  D. 传感器热漂移
答案：ABCD
473.挖掘机每日停机后需要检查整理的项目有（）
A. 清理机身杂物、泥土  B. 检查管路有无渗漏  C. 停放至平整地面  D. 关闭总电源
答案：ABCD
474.柴油机喷油泵磨损会出现的现象有（）
A. 供油压力不足  B. 各缸供油不均  C. 动力下降  D. 怠速不稳
答案：ABCD
475.挖掘机行走快慢不一，排除液压问题后还需检查（）
A. 两侧履带磨损差异  B. 导向轮、支重轮卡滞  C. 履带夹入异物  D. 张紧度不一致
答案：ABCD
476.发动机冷却液选用要求有（）
A. 选用对应冰点防冻液  B. 不同型号冷却液不混用  C. 定期更换  D. 禁止直接加注自来水长期使用
答案：ABCD
477.挖掘机铲斗缸缓冲装置失效会造成（）
A. 收放斗冲击大  B. 结构件震动  C. 油封易损坏  D. 动作异响
答案：ABCD
478.柴油机 EGR 系统工作异常的影响有（）
A. 尾气排放超标  B. 进气温度异常  C. 动力略有下降  D. 怠速不稳
答案：ABCD
479.挖掘机主泵功率调节系统作用是（）
A. 匹配发动机输出功率  B. 防止发动机憋车  C. 合理分配流量  D. 降低无用功耗
答案：ABCD
480.发动机活塞顶部积碳过多会导致（）
A. 压缩比改变  B. 爆震倾向增加  C. 喷油雾化受影响  D. 散热变差局部过热
答案：ABCD
481.挖掘机先导溢流阀压力偏高会出现（）
A. 操作手感过硬  B. 动作冲击增大  C. 阀件易过载  D. 动作响应过于灵敏
答案：ABCD
482.柴油机空气滤芯堵塞严重的典型表现有（）
A. 进气阻力变大  B. 高负荷冒黑烟  C. 动力明显下降  D. 油耗上升
答案：ABCD
483.挖掘机油缸活塞杆拉伤的危害有（）
A. 油封快速磨损漏油  B. 杂质进入油缸内部  C. 动作卡滞  D. 缸筒内壁磨损
答案：ABCD
484.发动机正时皮带 / 链条松动错位会造成（）
A. 配气相位失准  B. 进排气异常  C. 动力大幅下降  D. 严重时无法启动
答案：ABCD
485.挖掘机液压油位过低会引发一系列问题，包括（）
A. 液压泵吸空进气  B. 油温升高快  C. 动作无力抖动  D. 元件磨损加剧
答案：ABCD
486.柴油机启动时转速正常但无法着火，原因包含（）
A. 油路进空气  B. 喷油器不喷油  C. 气缸压力不足  D. 柴油标号不符结蜡
答案：ABCD
487.挖掘机回转减速机构缺油会出现（）
A. 运转干涩异响  B. 齿轮、轴承加速磨损  C. 回转阻力变大  D. 局部高温
答案：ABCD
488.发动机机油牌号选择主要依据（）
A. 环境温度  B. 发动机负荷大小  C. 机型原厂要求  D. 新旧车况
答案：ABCD
489.挖掘机节流阀的主要作用有（）
A. 控制单路油液流量  B. 调节动作速度  C. 缓冲动作冲击  D. 分配油路压力
答案：ABC
490.柴油机三元催化、颗粒捕捉器堵塞会造成（）
A. 排气背压升高  B. 动力下降  C. 油耗增加  D. 排气不畅异响
答案：ABCD
491.挖掘机整机动作全部变慢，重点检查部件有（）
A. 主泵磨损情况  B. 主溢流阀压力  C. 吸油滤芯堵塞情况  D. 液压油粘度
答案：ABCD
492.发动机气门弹簧弹力减弱、断裂的后果有（）
A. 气门关闭不严  B. 配气错乱  C. 怠速抖动  D. 单缸不工作
答案：ABCD
493.挖掘机行走系统异响的常见来源有（）
A. 履带板、销轴磨损  B. 轮体缺油磨损  C. 夹入砂石异物  D. 减速齿轮故障
答案：ABCD
494.柴油机高压共轨系统优势包含（）
A. 喷油压力稳定  B. 喷油精度高  C. 噪音低震动小  D. 排放更环保
答案：ABCD
495.挖掘机液压系统冬季预热的好处有（）
A. 降低油液粘度  B. 减少泵体吸油负荷  C. 提升动作灵活性  D. 保护密封件与液压元件
答案：ABCD
496.发动机气缸壁磨损过大的故障现象有（）
A. 气缸压力降低  B. 机油消耗增多  C. 怠速抖动  D. 运转窜气异响
答案：ABCD
497.挖掘机多路阀阀体漏油的原因有（）
A. 阀盖密封垫老化  B. 紧固螺栓松动  C. 阀体沙眼渗漏  D. 油温过高加速密封失效
答案：ABCD
498.柴油机怠速转速异常偏高，排查部位有（）
A. 油门拉线卡滞  B. 调速器故障  C. 怠速限位螺钉失调  D. 进气漏气
答案：ABCD
499.挖掘机铲斗、斗杆联动动作不协调，原因有（）
A. 阀芯卡滞  B. 流量分配不均  C. 合流阀动作不良  D. 两侧油路压力偏差
答案：ABCD
500.发动机水泵皮带松弛、打滑会造成（）
A. 水泵转速不足  B. 冷却液循环慢  C. 发动机高温  D. 皮带异响
答案：ABCD
501.挖掘机蓄能器充气压力过高会出现（）
A. 缓冲效果变差  B. 先导压力偏高  C. 动作冲击增大  D. 蓄能器寿命缩短
答案：ABCD
502.柴油机停机后再次启动困难，热车明显好转，原因有（）
A. 油路密封不良进气  B. 单向阀关闭不严  C. 柴油滤芯堵塞  D. 油管轻微渗漏
答案：ABCD
503.挖掘机车架、大臂等结构件日常检查重点有（）
A. 焊缝有无开裂  B. 表面有无变形  C. 铰接部位间隙  D. 销轴磨损情况
答案：ABCD
504.发动机油底壳破损漏油会直接导致（）
A. 机油快速流失  B. 机油压力骤降  C. 机件缺油磨损  D. 严重时拉缸抱轴
答案：ABCD
505.挖掘机液压油温偏低的不利影响有（）
A. 油液流动性差  B. 系统压力损失增大  C. 元件动作迟缓  D. 密封件磨损加剧
答案：ABCD
506.柴油机进气预热器不工作，在低温环境下会（）
A. 冷启动难度加大  B. 启动后怠速不稳  C. 初期燃烧不充分冒白烟  D. 油耗短时升高
答案：ABCD
507.挖掘机行走制动系统日常检查内容有（）
A. 制动是否彻底解除  B. 制动有无拖滞  C. 制动油路渗漏  D. 制动动作响应快慢
答案：ABCD
508.发动机连杆轴承间隙过大的现象有（）
A. 运转有撞击异响  B. 机油压力偏低  C. 怠速抖动  D. 负荷增大异响加剧
答案：ABCD
509.挖掘机不同品牌液压油混用的危害有（）
A. 油液变质产生胶质  B. 滤芯、阀道堵塞  C. 密封件腐蚀损坏  D. 液压元件异常磨损
答案：ABCD
510.柴油机消音器破损、漏气会出现（）
A. 排气噪音剧增  B. 排气背压改变  C. 局部高温危险  D. 尾气扩散异常
答案：ABCD
511.挖掘机动臂提升无力，单一动作缓慢，排查部件有（）
A. 动臂过载阀  B. 动臂阀芯  C. 动臂油缸内泄  D. 对应油路油管堵塞
答案：ABCD
512.发动机电控系统线路老化破损会造成（）
A. 信号传输异常  B. 故障灯误报  C. 怠速不稳  D. 动力间歇性丢失
答案：ABCD
513.挖掘机履带板损坏、开裂的诱因有（）
A. 冲击作业磕碰  B. 长期重载碾压  C. 冻土、硬石路面作业  D. 履带张紧过度
答案：ABCD
514.柴油机喷油泵供油不均会导致（）
A. 各缸动力不一致  B. 整机抖动  C. 排气颜色不均  D. 油耗上升
答案：ABCD
515.挖掘机液压回油滤芯堵塞会引发（）
A. 回油背压升高  B. 油温上升快  C. 动作阻力变大  D. 滤芯击穿杂质进入系统
答案：ABCD
516.发动机气缸垫轻微冲损的隐蔽现象有（）
A. 间歇性动力不足  B. 冷却液缓慢减少  C. 机油轻微乳化  D. 怠速偶尔抖动
答案：ABCD
517.挖掘机先导油路漏油会出现（）
A. 操作手柄失灵  B. 动作无法控制  C. 先导压力下降  D. 油液渗漏污染机身
答案：ABCD
518.柴油机长期在低转速大负荷工况下工作的危害有（）
A. 燃烧不充分积碳  B. 排气温度偏高  C. 机件负荷过大  D. 油耗增加
答案：ABCD
519.挖掘机回转平台晃动量过大的原因有（）
A. 回转支承轴承磨损  B. 固定螺栓松动  C. 转盘间隙失调  D. 支承缺油干涩
答案：ABCD
520.发动机空气滤芯外壳密封不严会造成（）
A. 未过滤空气进入气缸  B. 缸壁、活塞异常磨损  C. 进气量波动  D. 滤芯使用寿命缩短
答案：ABCD
521.挖掘机液压系统清洗保养的适用场景有（）
A. 油液严重变质  B. 系统进水乳化  C. 杂质过多频繁堵滤芯  D. 大修液压元件后
答案：ABCD
522.柴油机喷油器滴油、雾化不良的后果有（）
A. 缸内积碳增多  B. 排气冒黑烟  C. 怠速抖动  D. 局部过热烧蚀活塞
答案：ABCD
523.挖掘机操作手柄内部弹簧失效会出现（）
A. 手柄无法自动回中位  B. 动作持续运行不停  C. 操作手感松散  D. 动作控制失灵
答案：ABCD
524.发动机冷却风扇故障不转，会直接造成（）
A. 散热能力大幅下降  B. 发动机快速高温  C. 机油油温升高  D. 机舱温度过高
答案：ABCD
525.挖掘机野外泥泞场地作业后，必要的保养工作有（）
A. 清理履带、轮体泥沙  B. 检查行走机构渗漏  C. 检查滤芯状态  D. 润滑铰接销轴
答案：ABCD
526.柴油机输油泵工作不良会出现（）
A. 供油断续  B. 高负荷供油不足  C. 动力时强时弱  D. 怠速运转不稳
答案：ABCD
527.挖掘机油缸缓冲柱塞磨损失效会（）
A. 行程末端冲击明显  B. 结构件震动疲劳  C. 密封件易冲击损坏  D. 动作噪音变大
答案：ABCD
528.发动机正时齿轮磨损间隙过大，运转时会（）
A. 齿轮啮合异响  B. 配气相位轻微偏差  C. 转速不稳  D. 负荷增大异响加重
答案：ABCD
529.挖掘机主泵伺服机构故障会导致（）
A. 流量调节失灵  B. 动作速度固定不变  C. 功率匹配失常憋车  D. 压力异常波动
答案：ABCD
530.柴油机国四及以上车型尿素系统故障会（）
A. 尾气排放超标  B. 系统限扭动力下降  C. 故障灯常亮  D. 严重时无法正常作业
答案：ABCD
531.挖掘机行走导向轮磨损严重会引发（）
A. 履带跑偏  B. 履带易脱轨  C. 行走异响  D. 履带磨损加快
答案：ABCD
532.发动机曲轴油封漏油的危害有（）
A. 机油损耗增加  B. 油污污染周边部件  C. 皮带打滑异响  D. 油封持续扩大损坏
答案：ABCD
533.挖掘机液压过载阀频繁起跳溢流，说明（）
A. 作业负载超标  B. 溢流压力设置偏低  C. 阀芯卡滞密封不良  D. 油路瞬时压力冲击大
答案：ABCD
534.柴油机冷启动后怠速高、回落缓慢，原因有（）
A. 启动预热系统延时工作  B. 调速器冷态响应慢  C. 机油粘度大阻力高  D. 电控怠速控制逻辑问题
答案：ABCD
535.挖掘机全车铰接销轴润滑不足会出现（）
A. 运转干涩异响  B. 销轴、轴套磨损加快  C. 动作卡滞  D. 间隙变大晃动
答案：ABCD
536.发动机燃烧室积碳厚重会改变（）
A. 实际压缩比  B. 火焰传播速度  C. 局部散热条件  D. 喷油雾化环境
答案：ABCD
537.挖掘机液压油箱呼吸阀堵塞的连锁问题有（）
A. 油箱负压吸瘪  B. 主泵吸油困难进气  C. 整机动作抖动无力  D. 油温升高
答案：ABCD
538.柴油机各缸供油不均的排查部件包含（）
A. 高压油管  B. 喷油器  C. 喷油泵柱塞  D. 出油阀
答案：ABCD
539.挖掘机长期停放封存前的准备工作有（）
A. 加满燃油、液压油、机油  B. 排放油水分离器积水  C. 做好防尘防护  D. 断开电瓶负极
答案：ABCD
540.发动机整套润滑系统压力建立不足，综合原因有（）
A. 机油量不足 / 变质  B. 机油泵磨损  C. 主油道泄压  D. 滤芯、油道堵塞
答案：ABCD

