
宝鸡市第四届青工职业技能大赛技术文件
挖掘铲运和桩工机械司机（土石方挖掘机司机）

一、竞赛形式
本赛项采取个人赛形式。本项目报名人员必须持有挖掘铲运和桩工机械司机（土石方挖掘机司机）操作相关职业技能等级证书或特种设备操作资质，熟悉挖掘铲运和桩工机械司机（土石方挖掘机司机）标准作业流程。实操竞赛分值权重70%，由承办单位宝鸡通达工程集团有限公司组织实施，比赛用挖掘机由三一重机有限公司提供（型号：SY75C‌）。
二、竞赛内容
实操项目竞赛时长30分钟，实操满分100分，设置2个实操项目：精准投篮、螺母叠塔。
（一）单项目比赛时长
2个项目独立计时，单项限时15分钟。
（二）比赛内容
选手分为2组，分别进行精准投篮和螺母叠塔实操项目。
1.精准投篮：选手从起点规范启动车辆（鸣笛、松手刹），行驶至篮球作业区，用铲斗齿尖托举交通锥顶部篮球，机身旋转180°，将篮球投入指定球框；依次完成5颗篮球投送，全部作业完成后返回起点规范停放（铲斗落地、拉手刹、熄火、鸣笛示意结束）。
2.螺母叠塔：选手驾驶挖掘机行驶至螺母作业台，利用铲斗齿尖固定铁钎，穿取台面上摆放的5颗M42六角螺母，竖直堆叠成高塔，堆叠数量越多、塔身不倒、用时越短得分越高，完成后驶离作业区。
（三）评分标准
竞赛全程，凡因选手操作不当引发设备倾覆、碰撞人员、或造成设备严重损坏等安全事故的，直接取消实操全部成绩。
1.精准投篮：
基础分值50分：投中1球得6分，5球全部投中得30分；用时最短选手得10分时间分，其余选手每落后一名扣1分；规范启停、转向停放流程满分10分。
失误扣分：篮球落地掉落单次扣2分；碰倒交通锥单次扣1分；铲斗磕碰球框支架单次扣1分；启动、行驶、停放操作不规范每项扣1分。
出现野蛮操作、设备剧烈碰撞、安全危险动作，单次扣10分；作业过程发生安全事故直接取消实操全部成绩。
2.螺母叠塔
基础分值50分：成功堆叠1颗螺母得6分，5颗完整堆叠不倒得30分；用时最短选手得10分时间分，其余选手每落后一名扣1分；对位、启停停放规范满分10分。
失误扣分：螺母掉落台面/地面单颗扣2分；堆叠塔身倒塌单次扣1分；铲斗碰移未操作螺母单次扣1分；操作流程不规范每项扣1分。
出现野蛮操作、设备剧烈碰撞、安全危险动作，单次扣10分；作业过程发生安全事故直接取消实操全部成绩。
（四）排名规则
2项得分相加为实操总分，总分相同者2项总用时更少者排名靠前。各项目时间得分系根据该项目所有选手用时排名单独计算，时间得分的排名分与基础得分相加形成该项目最终得分。
三、场地布置
（一）精准投篮：起点至篮球作业区距离8m（±0.1m）；5个交通锥一字排布（间距1m），锥顶各放置1颗标准7号篮球；对面6m（±0.1m）处设置固定金属球框（内径50cm±5cm）。
（二）螺母叠塔：0.8m高作业台，台面整齐摆放5颗六角M42六角螺母；8mm直径铁钎固定于铲斗中齿，挖掘机作业站位距台面2.5m（±0.1m）。
四、比赛用设备
SY75C‌小型挖掘机，赛前安排每位选手不超过3分钟的设备熟悉时间。
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五、申诉与仲裁
（一）申诉
1.参赛选手对赛项流程、裁判执裁、赛场管理、成绩公示、工作人员违规行为存有异议，仅选手本人可向赛项仲裁组提交申诉。
2.申诉时效：实操全部结束后2小时内（或根据赛项组委会现场公布的成绩确认时间为准）提交书面申诉报告，超时不予受理；报告需写明事件时间、现场情况、涉事人员、申诉依据，附带选手本人签字，主观臆断、无事实依据申诉不予处理。
3.申诉人可主动放弃申诉；仲裁组收到书面材料后2小时内出具书面处理结果告知选手。
（二）仲裁
1.大赛设置专项仲裁监督组，全权受理选手成绩、裁判判罚相关申诉；收到申诉2小时内组织复核，出具最终仲裁结果。
2.仲裁结论为赛事最终判定，选手不得拒绝接受；严禁以申诉为由扰乱赛场秩序、中断竞赛。
3.约定时间内选手未到场签收仲裁结果，视为自动放弃申诉权利。
六、技术文件编制与解释
本技术文件由宝鸡市职业技能大赛组委会负责制定，文件最终解释权归大赛组委会；后续调整更新以组委会最新通知为准。
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附件1：
挖掘铲运和桩工机械司机（土石方挖掘机司机）
实操评分表
选手抽签号码：              比赛日期：            满分100分
	比赛项目
	评分标准
	分值
	扣分记录
（次数）
	得分小计
	用时
	项目得分

	精准投篮
（50分）
	投中篮球数（6分/颗）
	30分
	-
	
	
	

	
	时间得分（排名计分）
	10分
	-
	
	
	

	
	规范操作（操作平稳、流程清晰、停放到位）
	10分
	-
	
	
	

	
	扣分： 篮球落地掉落（-2分/次）
	
	
	
	

	
	扣分： 碰倒交通锥（-1分/次）
	
	
	
	

	

	扣分： 铲斗磕碰球框（-1分/次）
	
	
	
	

	
	扣分： 操作不规范（-1分/项）
	
	
	
	

	
	扣分： 野蛮操作/危险动作（-10分/次）
如：铲斗猛烈撞击地面、全速撞向限位、设备剧烈晃动等
	
	
	
	

	
	扣分： 安全事故（取消成绩）
	
	
	
	

	螺母叠塔
（50分）
	完整堆叠螺母数（6分/颗）
	30分
	-
	
	
	

	
	时间得分（排名计分）
	10分
	-
	
	
	

	
	规范操作（操作平稳、流程清晰、停放到位）
	10分
	-
	
	
	

	
	扣分： 螺母掉落台面/地面（-2分/颗）
	
	
	
	

	
	扣分： 堆叠塔身倒塌（-1分/次）
	
	
	
	

	
	扣分： 铲斗碰移闲置螺母（-1分/次）
	
	
	
	

	
	扣分： 启停/对位不规范（-1分/项）
	
	
	
	

	
	扣分： 野蛮操作/危险动作（-10分/次）
如：铲斗猛烈撞击地面、全速撞向限位、设备剧烈晃动等
	
	
	
	

	
	扣分： 安全事故（取消成绩）
	
	
	
	

	实操比赛总成绩
	


裁判员签字：                                
 附件2：
各项目时间得分排名对照表
	排名
	精准投篮时间得分（满分10分）
	螺母叠塔时间得分（满分10分）
	备注

	第1名
	10分
	10分
	

	第2名
	9分
	9分
	

	第3名
	8分
	8分
	

	第4名
	7分
	7分
	

	第5名
	6分
	6分
	

	第6名
	5分
	5分
	

	第7名
	4分
	4分
	

	第8名
	3分
	3分
	

	第9名
	2分
	2分
	

	第10名及以后
	1分
	1分
	

	注：各项目时间得分根据该项目所有选手用时排名确定，用时最短者排名第1。如出现用时相同，则并列获得相应名次得分，后续名次依次顺延（例如：两人并列第2名，则下一名次为第4名）。



附件3：
成绩汇总表
	项目
	项目得分
	项目用时
	备注

	精准投篮
	      分
	____分____秒
	

	螺母叠塔
	      分
	____分____秒
	

	实操总成绩
	      分
	____分____秒
	

	


计分说明：
1.各项目得分=基础得分+时间得分-扣分合计，单项扣完为止，不计负分。
2.各项目时间得分根据表二排名对照表换算填入。
3.实操总成绩为2项得分之和。
4.总成绩相同时，2项总用时更少者排名靠前。

裁判员签字： 

裁判长签字：

选手签字确认：
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